1.PI1102B BIOSBU.BIN
2.将"BIOSUBU.BIN_7000_9000或者BIOSUBU.BIN_8000"重命名为"BIOSUBU.BIN"。
3.将BIOS文件*.BIN重命名为PSPBIOS.IMG。
4.将FORCE.TXT、BIOSBU.BIN、PSPBIOS.IMG文件拷贝到FAT32格式U盘（容量不大于32）根目录。
5.断电！！！移除主板上的所有USB设备（包括鼠键）！！！
6.将U盘接到一键刷BIOS的USB口,长按一键刷BIOS按钮直到蓝色指示灯亮起。
7.更新完BIOS后会自动重启。

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHA256 的 SAPPHIRE_NITRO_X870EA_PhantomLink_AM5SO101R17.BIN 哈希:
32bf28aa5764ce3be1e612ba8e746ce41bd05d7d3f4a4b1d289f8ee492ccedf4
CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
