1.PI1102B BIOSBU.BIN
2.将"BIOSUBU.BIN_7000_9000或者BIOSUBU.BIN_8000"重命名为"BIOSUBU.BIN"。
3.将BIOS文件*.BIN重命名为PSPBIOS.IMG。
4.将FORCE.TXT、BIOSBU.BIN、PSPBIOS.IMG文件拷贝到FAT32格式U盘（容量不大于32）根目录。
5.断电！！！移除主板上的所有USB设备（包括鼠键）！！！
6.将U盘接到一键刷BIOS的USB口,长按一键刷BIOS按钮直到蓝色指示灯亮起。
7.更新完BIOS后会自动重启。

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHA256 的 SAPPHIRE_NITRO_X870EA_PhantomLink_PE_AM5SP201R17.BIN 哈希:
9bd2b063b3c5c00e521a475f48e5f87a9e3e3a2e7475b45d1086e432a1818f3e
CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
